,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Предел огнестойкости##OTHER##,VIC_Функциональное назначение##OTHER##,VIC_Тип клапана##OTHER##,VIC_Тип привода##OTHER##,VIC_Напряжение##OTHER##,VIC_Размещение привода##OTHER##,VIC_Исполнение##OTHER##,VIC_Защитный кожух##OTHER##,VIC_клеммная колодка##OTHER##,VIC_Кнопка опробования##OTHER##
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,­,­,­,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-ЗК,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,-,ЗК,­,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-ЗК-К,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,-,ЗК,К,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-ЗК-КК,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,-,ЗК,КК,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-ЗК-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,-,ЗК,-,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-ЗК-К-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,-,ЗК,К,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-ЗК-КК-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,-,ЗК,КК,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-К,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,-,­,К,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-КК,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,-,­,КК,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-К-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,-,­,К,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-КК-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,-,­,КК,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,-,­,-,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-МС,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,МС,­,­,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-МС-ЗК,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,МС,ЗК,­,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-МС-ЗК-К,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,МС,ЗК,К,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-МС-ЗК-КК,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,МС,ЗК,КК,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-МС-ЗК-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,МС,ЗК,-,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-МС-ЗК-К-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,МС,ЗК,К,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-МС-ЗК-КК-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,МС,ЗК,КК,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-МС-К,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,МС,­,К,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-МС-КК,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,МС,­,КК,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-МС-К-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,МС,­,К,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-МС-КК-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,МС,­,КК,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-230-СН-МС-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,230,СН,МС,­,-,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,­,­,­,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-ЗК,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,-,ЗК,­,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-ЗК-К,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,-,ЗК,К,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-ЗК-КК,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,-,ЗК,КК,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-ЗК-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,-,ЗК,-,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-ЗК-К-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,-,ЗК,К,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-ЗК-КК-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,-,ЗК,КК,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-К,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,-,­,К,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-КК,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,-,­,КК,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-К-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,-,­,К,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-КК-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,-,­,КК,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,-,­,-,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-МС,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,МС,­,­,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-МС-ЗК,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,МС,ЗК,­,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-МС-ЗК-К,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,МС,ЗК,К,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-МС-ЗК-КК,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,МС,ЗК,КК,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-МС-ЗК-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,МС,ЗК,-,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-МС-ЗК-К-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,МС,ЗК,К,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-МС-ЗК-КК-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,МС,ЗК,КК,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-МС-К,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,МС,­,К,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-МС-КК,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,МС,­,КК,­
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-МС-К-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,МС,­,К,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-МС-КК-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,МС,­,КК,КО
КПВ.02-EI90-НЗ-К-MBE-24-СН-МС-КО,КПВ.02,EI90,НЗ,К,MBE,24,СН,МС,­,-,КО